도로표지판의 중공철근 적용 기초부 설계 및 충격분리/흡수 구조안전성 평가

과업지시서

2022. 05.

(사)한국도로시설안전산업협회

Ⅰ. 과업 개요	1

Ⅱ. 과업 내용	1

Ⅲ. 과업의 일반지침	2

Ⅳ. 보안 대책	4

목   차

Ⅰ. 과업 개요

1. 과 업 명

도로표지판의 중공철근 적용 기초부 설계 및 충격분리/흡수 구조안전성 평가

2. 과업배경

가. 도로표지는 도로표지규칙에 의거 표지판(알루미늄(t:3㎜)), 지주(아연도금 철재) 복합재료 구조물로 설치되며 현재 우리나라 도로에는 206,226개(‘19기준)의 도로표지가 설치되어 있음

나. 도로표지판에 대하여 기존 이형철근을 대체하여 고강도 경량의 중공철근을 적용하여 구조적 성능 및 시공성을 향상시키고자 함

다. 중공철근을 적용하여 기초부를 설계하고 차량 충돌시 충격분리/흡수 성능을 구조안전성을 평가하고자 함

3. 과업목적

도로표지판의 중공철근 적용 기초부 설계 및 충격분리/흡수 구조안전성 평가

4. 과업기간 : 착수일로부터 6개월간

Ⅱ. 과업 내용

1. 과업의 범위

가. 중공철근에 대한 적용성 검토

- 기존 이형철근 대비 중공철근의 구조적 성능 비교검토

- 표지판 기초부 철근대체 중공철근 적용방안 검토

나. 중공철근 적용 기초부 설계

- 표지판의 지주와 기초연결부의 중공철근 설계기준 적용 검토

- 기초부 중공철근 적용 상세 설계

다. 충격분리/흡수 구조안전성 평가

- 중공철근 적용 표지판 구조의 구조해석 모델링

- 차량충돌에 따른 충격분리/흡수 성능 비교 평가

2. 과업수행 방법

가. 자료조사, 외부전문가 자문 등 다양한 방식의 의견 수렴 실시

나. 선행연구 검토 및 기존 연구사례 활용을 통한 벤치마킹 대상 선별 등 세부 연구방향 및 범위 설정

다. 기타 구체적인 과업수행 방법, 내용, 방향 등은 과업 수행 중 상호 협의하여 결정

Ⅲ. 과업의 일반지침

1. 과업 추진방법

가. 본 과업의 용역기관(이하 ‘과업수행자’)은 과업 수행 시 전 과정의 일정 및 방법 등에 대하여 한국도로시설안전산업협회(이하 ‘협회’)와 사전 협의 후 추진한다.

나. 과업수행에 필요한 자료는 공공기관 및 기타 공신력 있는 국내외 최근 자료를 활용하고, 출처를 명기하여야 하며, 감독원의 요청 시 수시로 자료 제출 및 보고를 하여야 한다.

다. 본 과업의 원활한 수행을 위해 필요할 경우 과업수행자는 과업의 일부에 대하여 관련 전문기관(기술용역업체 포함) 및 전문가를 참여시키거나 위탁할 수 있다.

라. 본 과업의 참여자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독원이 과업 수행에 부적격하다고 판단할 경우 교체를 요구할 수 있고, 과업수행자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

마. 과업수행 참여자는 계약 후 과업 종료 시까지 감독원의 사전승인 없이 교체할 수 없다. 단, 본인의 질병, 이민, 퇴직 등 부득이한 경우로 인하여 과업을 수행할 수 없을 때에는 신‧구 참여자의 인적사항 및 교체사유를 서면으로 협회에 요청하여 협회의 승인을 얻어 즉시 교체하여야 하며, 인수, 인계를 철저히 하여 자료의 외부 유출을 방지하여야 한다.

바. 과업수행에 필요한 경우 과업수행자는 협회의 요구에 의해 회의 또는 세미나를 개최할 수 있으며, 대외기관에서 주최하는 회의 또는 세미나에도 협회와 동반 또는 단독으로 참석할 수 있다.

사. 과업수행 중 우리협회가 지명하는 전문가에 의한 자문*을 실시할 수 있다.

* 연구 수행 초기 및 종료 전 각각 1회 실시

아. 과업지시서에 명시되어 있지는 않으나, 과업수행에 수반되는 관련업무는 과업지시서의 일부로 보아 상호 협의하여 수행하여야 한다.

자. 본 과업의 수행결과를 증빙할 제반 자료에 대한 모든 권리는 협회에 있으며, 협회와 사전협의 없이 타용도 및 임의로 전용, 변경, 개조하여 사용할 수 없다.

차. 본 과업 완료 후에도 수정‧보완 사항은 과업수행자 부담으로 신속히 보완하여 제출하여야 한다.

카. 과업수행자는 본 과업을 수행함에 있어 관련 법률을 준수하여야 하며, 관련 법률 위반시 이에 따른 모든 책임을 져야 한다.

타. 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 협회와 협의하여 결정한다.

2. 성과품 납품

가. 용역 성과품으로는 A4 규격의 최종 요약보고서, 최종 본보고서, 부록(참고문헌 목록, 문헌조사 및 연구수행을 통해 수집된 자료 중 보고서에 포함되지 않은 내용 등)과 상기 내용이 담긴 원본 매체(USB 또는 CD) 및 기타 관련 결과물로 한다.

나. 과업수행 결과는 용역 성과품으로 기한 내에 납품하되, 모든 성과품 인쇄 시에는 협회와 협의하여 승인을 득한 후 인쇄하여야 한다.

다. 과업수행자는 연구결과와 관련하여 취득한 자료 및 분석 결과물을 정리하여 협회에 제출하여야 한다.

라. 모든 용역성과품에 포함되는 사진, 그림, 도표, 도면, 노선도는 시인성이 좋도록 컬러 인쇄를 원칙으로 하며, 부득이할 경우 협회와 협의하여 결정한다.

마. 과업수행자는 보고서 작성시 수록내용, 규격, 편집, 표지, 양식 등에 대하여 사전에 협회와 협의하여 결정하여야 한다.

바. 계약상대자는 우리협회의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 우리협회의 수정 보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

3. 지식재산권의 귀속

가. 과업 수행 중 또는 수행 후에 발생되는 모든 성과물 및 제반 자료에 대한 지적재산권은 우리협회와 계약상대자간 공동으로 소유하는 것을 원칙으로 하되, 계약당사자간 협의를 통해 달리 정할 수 있다.

나. 과업수행자 및 그에 소속된 직원이 과업 성과를 논문 등으로 활용할 경우에는 사전에 감독원의 승인을 받아야 한다.

4. 설계변경

가. 협회의 방침 혹은 여건 변동 등 기타 협회가 필요하다고 인정할 때에는 방침에 따라 혹은 과업수행자와 협의하여 설계변경을 할 수 있다.

나. 설계변경 조건

1) 천재지변 또는 내우외환으로 과업수행이 불가능할 때

2) 우리협회의 방침변경 또는 지시에 의한 때

3) 계약 이후 당초 설계수량이 현저히 증·감되었을 때

Ⅳ. 보안 대책

1. 보안 관련 법규의 준수

과업수행자는 정부 또는 협회의 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 과업수행자가 진다.

2. 용역관련 각종 자료의 보안관리 대책

가. 자료 보관함은 별도 비치하되 비밀 및 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고, 정·부 책임자를 지정하여 자료 목록 및 일일 점검부를 비치하고, 일일 작업 종료 후 확인하여야 한다.

나. 과업 수행 중 생산한 회의자료 등에 본 과업의 내용이 포함된 경우에는 최소 필요부수만을 생산하되, 회의 종료 후 회수하여 파기하여야 한다.

다. 비밀 또는 대외비 자료를 사용 또는 생산할 경우 업무일지(별첨 #3)를 작성하여야 하며, 진도보고 및 용역 성과품 제출시 함께 제출하여야 한다.

3. 용역성과물 등 외부 발간물의 보안관리 대책

가. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 발간 또는 인쇄하고자 할 때에는 정부 비밀취급 인가업체를 이용하여야 한다.

나. 과업에 필요한 경우 본 과업과 직접 관계가 있는 자에 한하여 비밀 또는 대외비 자료를 열람할 수 있다. 단, 이 경우 비밀취급인가 취득, 비밀열람 기록전 기재 등 제반법규를 철저히 준수하여야 한다.

다. 과업수행자는 용역 성과물 등 외부 발간물 발행시 납품 물량에 따른 최소한의 부수만 발행하여야 하며, 납품 물량외 추가 발행을 하여서는 아니된다.

라. 과업 도중 발생되는 불량, 파지 등은 완전 회수하여 철저히 분쇄 또는 소각하여야 한다.

4. 기타

가. 중간 및 최종보고서 등 용역성과물은 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 비밀, 대외비 및 일반자료로 분류·관리하여야 한다.

나. 상기에 명시되지 않은 사항은 제반 법규 및 감독원의 지시에 따른다.

다. 과업수행자는 본 과업지시서의 내용을 포함하여, 별도의 보안대책을 수립하고 그 내용을 제출하여야 한다.